* 2017.10.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +18V | 234mA | -18V | 92mA |
| XCUR\_SAMPLE | 0.00V | YCUR\_SAMPLE | 0.00V |
| XMOTOR\_DRV | 0.00V | YMOTOR\_DRV | 6.76V |
| XPOS | -2.90V | YPOS | 0.56V |